|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Table [X] – CLR Conf. Set & IV(2SLS) Conf. Interval Results** | | | |
|  | Confidence Level | CLR Conf. Set | IV (2SLS) Conf. Interval |
| Specification 1 | 95% | [ .054097, .133444] | [ .0573405, .1208905] |
| Specification 2 | 95% | [-.183817, .389458] | [ .0188649, .1331343] |
| Specification 3 | 95% | [ .047255, .126906] | [ .0482344, .1128692] |
| Specification 4 | 95% | entire grid | [ .0027553, .1171518] |

Spec 1 Spec 2 (covers entire grid - contradiction)



Spec 3 Spec 4